



**Wylas Timing System**

Stručný návod na zapojenie a obsluhu

Všetko potrebné je v plastovom kufri, komplet časomerné zariadenie. K tomu je potrebné PC MM (PC s meet managerom) a PC W (PC s Wylas).

Inštalácia:

1. zapnúť PC MM a PC W
2. zapnúť wifi router
3. prepojiť LAN káblami PC MM – Router a PC W – Router
4. zapnúť telefóny pre dráhy a štartéra
5. v PC MM je potrebné si pozrieť IP adresu
   1. v prípade automatického pridelenia IP v PC MM si pozrite Vašu IP adresu, router je nastavený tak, že pridelí adresu napr. 10.10.5.191
   2. asi je možné nastaviť v PC MM IP adresu aby sa nemenila, ale potom bude treba si ju meniť doma, pri spojení s Omegou a podobne, takže toto sa mi zdá komplikovanejšie
6. v PC MM spustíme MM, a ako časomieru nastavíme Wylas a klikneme pre pripojenie – červený terčík nepripojené, zelený bude po pripojení a v MM sa nič iné nenastavuje
7. v PC Wylas spusiť RECORDER, tu je všetko nastavené, nie je potrebné nič meniť
8. tento program musí počas celého merania byť spustený, a NEVYPÍNA SA!!!
9. Klikneme na odkaz hore v strede okna **Recorder Web Site: ...**
10. V prehliadači sa otvorí okno s Wylas časomierou, s ktorou budeme pracovať ďalej, s ničím iným sa už pracovať nebude
11. NASTAVENIE WYLAS programu v PC Wylas:
    1. Klikneme na Adapters a vyberieme Splash Adapter, kde sa následne otvorí nastavenie spojenia s MM. Tu sa nastaví LEN webService url. Musí sa zachovať zobrazený formát zápisu s tým, že si tu nastavíte Vašu IP adresu z PC MM, v mojom prípade je to 10.10.5.191. 
    2. Keď máme nastavený tento riadok, stlačíme Start, a sprístupnia sa tlačítka Test Adapter a Stop. Klikneme Test adapter a hore sa vypíše že je všetko v poriadku. Týmto krokom máme všetko pripravené a obidva PC a obidva software sú spojené.
    3. Klikneme na Meet. Pre nové preteky klikneme na Add Meet
    4. Jediná možnosť je Import Meet vpravo, takže tam klikneme
    5. Vyberieme poldeň ktorý ideme merať, v mojom prípade 1 – 16.február 2019
    6. Následne vyplníme požadované položky:
       1. Start date
       2. End date
       3. Course – krátky bazén, dlhé bazén
       4. Nr Lines – počet dráh, malo by byť prednastavené, ak nesedí opravíme
       5. POTVRDÍME **SAVE**
       6. Zobrazia sa vám vpravo zoznamy rozplavieb
       7. POTVRDÍME **SELECT AS CURRENT**
       8. **Po tomto potvrdení sa vľavo aktuálny poldeň vysvieti na červeno, a tým je všetko pripravené**
12. **MERANIE PRETEKOV**
13. **Klikneme na Race**
    1. **Vyberieme prvú rozplavbu vľavo a vpravo sa nám zobrazí samotné meranie**
    2. **ŠTART: kliknúť na Marshall**
    3. **Následne budú nabiehať časy z dráh**
    4. **Po doplávaní FINALLISE (týmto sa rozplavba uzavrie a odošlú sa časy do MeetManageru) – ak je aktualizovaná verzia, tak je tlačidlo FINALISE AND NEXT, a v tomto prípade vynecháme stláčanie ďalšej rozplavby, nastaví sa automaticky**
    5. **Klikneme vľavo na ďalšiu rozplavbu a opať na Marshall**
    6. **A tak dookola...**

**Poznámky:**

**Štartér má iný telefón a inú appku v telefóne. Tento telefón je potrebné prepojiť s reproduktorom, ktorý sa zapne na pás a so štartovacou pištoľou a mikrofónom. Prepojovacie káble sú v kufri.**

**Časomerač kliká len na telefóne tlačítko Volume+ /pridanie hlasitosti/ pri každom dohmate pretekára, tzo isté ako keby mačkal robertka, nič iné na telefóne nestláča.**

**Štartér na telefóne nič nestláča. Cez mikrofón dá povel na miesta a pištoľou štartuje.**

**Všetko sa ovláda z programu Wylas z PC Wylas.**

**V pištoli sú 3xtuškové baterky, doporučujem mať so sebou náhradné, ak by náhodou.**

**Telefóny bez problémov vydržia celý deň, ja som cez obed telefóny nevypínal.**

**Pre Meet Manager – po odoslaní z Wylas sa uzavrie rozplavba. Ak tam predtým boli napr. diskvalifikácie, tie sa asi vymažú pri odoslaní výsledkov z Wylasu. Preto doporučujem Disk dávať až následne potom.**